Konfiguartion Server Core

Da der Servercore eine gui hat und nur über CMD und Powershell konfoguriert werden kann. Wird es hier etwas sapnnender.

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Core zu konfigurieren

1. Das programm sconfig  
     
   In der CMD den Befehl sconfig eingeben :  
     
   Ein Bild, das Text, Elektronik, Screenshot, Computer enthält.

   KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.I  
     
   Leider ist das Progamm nicht so gut, da es keine möglichkeit gibt den Treiber für die netzwerkkarte darüber zu installieren. Dazu geht es ins Powershell

1. Powershell  
     
   Powershell ist ein ein leistungsfähiger terminal der sowohl dos befehle kann, aber auch mehr: Um powershell zu starten gibt man in der CMD Powershell ein.  
   Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Display enthält.

   KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

So wirft der befehl „dir“ die verzeichnisse aus:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Multimedia-Software enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Powershell ist eine Scriptsprache, so habe ich mir ein script gebastelt, der den core grundlegend konfiguriert

Um an das script jedoch heranzukommen brauch ich zugriff aus fuso. Also muss die Netzwerkkarte installiert werden. Dazu nutze ich den befehl pnputil mit der pfadangabe des treibers, der auf der virtio CD ist

pip

pnputil /add-driver e:\netkvm\2k19\amd64\netkvm.inf /install

Ein Bild, das Text, Screenshot, Computer, Software enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.